**Ручка из нержавеющей стали серии СДР**

**(диаметр поручня 32 мм.)**

**Производство Россия г. Уфа**

**Ручка серии СДР – 13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС*** |
| **Уточняйте межосевое расстояние стоек и их количество** | | | |
|  | **CДР - 13** | L=500 | **3 300** |
| L=600 | **3 861** |
| L=800 | **4510** |
| L=1000 | **5280** |
| L=1200 | **5 830** |
| L=1500 (2) | **6380** |
| L=1500 (3) | **по запросу** |
| L=1800 (2) | **7700** |
| L=2000 (2) | **8690** |
| L=2000 (3) | **9 000** |
| L=2000 (4) | **по запросу** |

* Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля
* ***Кронштейны – с выносом - ЗАПАЯНЫ!***
* Установки на дверное полотно от 10 мм до 70 мм – универсальная шпилька
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D32мм

**Преимущество :**

Кронштейн выполнен из нержавеющей стали с уже имеющимися монтажными отверстиями, позволяющий регулировать межосевое расстояние при монтаже ручки



**Ручка серии СДР - 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС*** |
|  | **СДР - 10** | L=500 | **5280** |
| L=600 | **по запросу** |
| L=1000 (2) | **6380** |
| L=1000 (3) | **по запросу** |
| L=1200 (2) | **по запросу** |
| L=1200 (3) | **по запросу** |
| L=1500 (2) | **9 350** |
| L=1500 (3) | **по запросу** |
| L=1500 (4) | **10 000** |
| L=1600 (3) | **по запросу** |
| L=1800 (3) | **по запросу** |
| L=1800 (4) | **11 000** |
| L=2000 (3) | **10120** |
| L=2000 (4) | **по запросу** |

* Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля
* ***Кронштейны – НЕ ЗАПАЯНЫ – свободно передвигаются по всему полотну ручки***
* Установки на дверное полотно от 10 мм до 70 мм – универсальная шпилька
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D32мм

**Преимущество :**

Кронштейн выполнен из нержавеющей стали с уже имеющимися монтажными отверстиями, позволяющий регулировать межосевое расстояние при монтаже ручки.



**Ручка серии СДР – 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС*** |
| Уточняйте межосевое расстояние стоек и их количество | | | | |
|  | **СДР - 12** | L=500 | **3630** | |
| L=600 | **3 861** | |
| L=800 | **4 510** | |
| L=1000 | **4180** | |
| L=1200 | **5 060** | |
| L=1500 (2) | **5720** | |
| L=1500 (3) | **по запросу** | |
| L=1800 (3) | **7 500** | |
| L=2000 (2) | **7150** | |
| L=2000 (3) | **по запросу** | |
| L=2000 (4) | **8 250** | |

* Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля
* ***Кронштейны – с выносом – ЗАПАЯНЫ!***
* Установки на дверное полотно от 10 мм до 70 мм – универсальная шпилька
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D32мм

**Преимущество :**

Кронштейн выполнен из нержавеющей стали с уже имеющимися монтажными отверстиями, позволяющий регулировать межосевое расстояние при монтаже ручки.



**Ручка серии СДР – 400**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС*** |
| **C:\Users\echernova.HIMLEX.000\Desktop\DK03131.jpg** | **СДР - 400** | L=350мм | **2420р** |

* Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля
* В комплект входят правая и левая ручки и крепежный комплект (шпилька, четыре шайбы)
* Рассчитана на толщину двери до 120 мм
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D30мм



**Ручка серии СДР – 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС*** |
| Уточняйте межосевое расстояние стоек и их количество | | | |
|  | **СДР - 11** | L=500 | **2 750** |
| L=600 | **3 080** |
| L=800 | **по запросу** |
| L=1000 | **3520** |
| L=1200 | **по запросу** |
| L=1500 (2) | **5280** |
| L=1500 (3) | **по запросу** |
| L=1800 (3) | **по запросу** |
| L=2000 (3) | **по запросу** |
| L=2000 (4) | **по запросу** |

* ***Ручки предназначены для установки на СТЕКЛЯННЫЕ двери***
* ***Кронштейны – без выноса – прямые – ЗАПАЯНЫ!***
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D32мм

**Преимущество :**

Кронштейн выполнен из нержавеющей стали с уже имеющимися монтажными отверстиями, позволяющий регулировать межосевое расстояние при монтаже ручки.

**Бесплатная доставка транспортом ООО ТК «ХИМЛЕКС»:**

* **г. Москва – сумма заказа от 30 тысяч рублей**
* **До терминала транспортной компании «Деловые Линии» ЕЖЕДНЕВНО**