|  |
| --- |
|   НОВИНКА ПРОДУКЦИИ С 10 января 2018 года *C:\Users\echernova.HIMLEX.000\Desktop\dllogo.jpg ГЕРМАНИЯ* ***C:\Users\echernova.HIMLEX.000\Desktop\ffe144b59c409587b4c9211fb31afdfe_M.jpg*** **DOORLOCK PD800FR-BAR** – «АНТИПАНИКА» врезного типа .  Предназначена для установки на Металлические и Профильные двери. *Исполнение – Нержавеющая сталь.*  Дверь, оборудованная механизмом системы «АНТИПАНИКА» с перекладиной,  может быть в любой момент открыта изнутри, как в случае нажатия рукой на перекладину,  так и в случае, если человек упирается в дверь всем телом. *Технические характеристики* • Данные механизмы выдерживают не менее 200 000 циклов открываний/ закрываний.  • Усилие, требуемое для отпирания ненагруженной двери: ≤80 N. • Усилие, требуемое для отпирания двери, находящейся под нагрузкой 1000 N: ≤220 N. • Балки механизмов не вплотную соприкасаются с дверным полотном при работе,  что обеспечивает комфорт при открывании двери и защищает пальцы от повреждений. • Испытание в солевой ванне. Уровень 4. • Максимальная масса двери: 200 кг. • Максимальная высота двери: 2520 мм. • Максимальная ширина двери: 1320 мм. • Сертификация: EN 1125:2008, ГОСТ 52750-2007 (пп. 5.1. и 5.2.). |