|  |
| --- |
| НОВИНКА ПРОДУКЦИИ С 10 января 2018 года  *C:\Users\echernova.HIMLEX.000\Desktop\dllogo.jpg ГЕРМАНИЯ*  ***C:\Users\echernova.HIMLEX.000\Desktop\ffe144b59c409587b4c9211fb31afdfe_M.jpg***  **DOORLOCK PD800FR-BAR** – «АНТИПАНИКА» врезного типа .  Предназначена для установки на Металлические и Профильные двери.  *Исполнение – Нержавеющая сталь.*  Дверь, оборудованная механизмом системы «АНТИПАНИКА» с перекладиной,  может быть в любой момент открыта изнутри, как в случае нажатия рукой на перекладину,  так и в случае, если человек упирается в дверь всем телом.  *Технические характеристики*  • Данные механизмы выдерживают не менее 200 000 циклов открываний/ закрываний.  • Усилие, требуемое для отпирания ненагруженной двери: ≤80 N.  • Усилие, требуемое для отпирания двери, находящейся под нагрузкой 1000 N: ≤220 N.  • Балки механизмов не вплотную соприкасаются с дверным полотном при работе,  что обеспечивает комфорт при открывании двери и защищает пальцы от повреждений.  • Испытание в солевой ванне. Уровень 4.  • Максимальная масса двери: 200 кг.  • Максимальная высота двери: 2520 мм.  • Максимальная ширина двери: 1320 мм.  • Сертификация: EN 1125:2008, ГОСТ 52750-2007 (пп. 5.1. и 5.2.). |