# **БЛАНК Заказа Автоматической раздвижной двери DORMA**

Для максимально точного и быстрого расчета просим заполнить все поля данной формы:

Начало формы

|  |  |
| --- | --- |
| Ваш E-Mail: |  |
| Название объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Тип двери: | ST - Стандартная раздвижная дверьTST - Телескопическая раздвижная дверьSST - Раздвижная дверь с механизмом аварийного раскладыванияFFT - Складывающаяся дверьRST - Поворотно-распашная дверьBST - Раздвижная дуговая (арочная) дверь |
|  Количество створок: | ОдностворчатаяДвухстворчатая |
| Тип привода: | Необходима помощь в выборе типа приводаDORMA ES75DORMA ES200 Easy PlusDORMA ES200DORMA MAGNEO - Раздвижной интерьерный привод для внутренних одностворчатых дверей |
| Размер чистого прохода, мм: | Ширина: Высота:  |
| Масса всех створок, кг: |  |
| Кто изготавливает створки: | ПоставщикПокупатель |
| Тип створок: | Необходима помощь в выборе типа створокЗажимной профиль со стеклом 8 ммЗажимной профиль со стеклом 10 ммЗажимной профиль со стеклом 12 ммКрепление MANET со стеклом 10 ммАлюминиевый профиль DORMA FLEX со стеклом 8 ммАлюминиевый профиль DORMA FLEX со стеклом 10 ммАлюминиевый профиль DORMA FLEX со стеклопакетом 22 ммДругой профиль (собственный профиль) |
| Место установки / тип крепленияавтоматического привода: | Готовый ригельLM-балкаНеобходима помощь в выборе |
| Дополнительные элементы: | Аккумулятор (необходим для автоматического открытия или закрытия двери при сбое питания) Электромеханический замок (необходим для удерживания двери в закрытом состоянии при сбое питания) |
| Безопасность при закрытии двери: | Необходима помощь в выборе1 пара световых барьеров2 пары световых барьеровШторка безопасности в радареДругое |
| Радары (активаторы двери): | С внешней стороныС внутренней стороны |
| Цвет привода и створок, RAL: |  |
| Покраска: | ПоставщикПокупатель |
| Общее количество дверей, шт.: |  |
| Монтаж: | ПоставщикПокупатель |
| Доставка: | ПоставщикПокупатель |
|  |  |

Конец формы