# **БЛАНК Заказа Автоматической раздвижной двери DORMA**

Для максимально точного и быстрого расчета просим заполнить все поля данной формы:

Начало формы

|  |  |
| --- | --- |
| Ваш E-Mail: |  |
| Название объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Тип двери: | ST - Стандартная раздвижная дверь TST - Телескопическая раздвижная дверь SST - Раздвижная дверь с механизмом аварийного раскладывания FFT - Складывающаяся дверь RST - Поворотно-распашная дверь BST - Раздвижная дуговая (арочная) дверь |
| Количество створок: | Одностворчатая Двухстворчатая |
| Тип привода: | Необходима помощь в выборе типа привода DORMA ES75 DORMA ES200 Easy Plus DORMA ES200 DORMA MAGNEO - Раздвижной интерьерный привод для внутренних одностворчатых дверей |
| Размер чистого прохода, мм: | Ширина: Высота: |
| Масса всех створок, кг: |  |
| Кто изготавливает створки: | Поставщик Покупатель |
| Тип створок: | Необходима помощь в выборе типа створок Зажимной профиль со стеклом 8 мм Зажимной профиль со стеклом 10 мм Зажимной профиль со стеклом 12 мм Крепление MANET со стеклом 10 мм Алюминиевый профиль DORMA FLEX со стеклом 8 мм Алюминиевый профиль DORMA FLEX со стеклом 10 мм Алюминиевый профиль DORMA FLEX со стеклопакетом 22 мм Другой профиль (собственный профиль) |
| Место установки / тип крепления автоматического привода: | Готовый ригель LM-балка Необходима помощь в выборе |
| Дополнительные элементы: | Аккумулятор (необходим для автоматического открытия или закрытия двери при сбое питания) Электромеханический замок (необходим для удерживания двери в закрытом состоянии при сбое питания) |
| Безопасность при закрытии двери: | Необходима помощь в выборе 1 пара световых барьеров 2 пары световых барьеров Шторка безопасности в радаре Другое |
| Радары (активаторы двери): | С внешней стороны С внутренней стороны |
| Цвет привода и створок, RAL: |  |
| Покраска: | Поставщик Покупатель |
| Общее количество дверей, шт.: |  |
| Монтаж: | Поставщик Покупатель |
| Доставка: | Поставщик Покупатель |
|  |  |

Конец формы