НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ ОСЕНЬ 2016!!!  **C:\Users\echernova.HIMLEX.000\Desktop\logotip_tesa12.png**

## Накладные АНТИПАНИКОВЫЕ устройства серии Universal торговой марки TESA (Испания)

## Уважаемые коллеги, рады Вам сообщить, что в Ассортименте нашей компании появился альтернативный вариант в более экономном варианте (-10-25%) АНТИПАНИКОВОЙ системе Push Bar торговой марки FAPIM (Италия).

## Преимущества серии Universal торговой марки TESA :

* Универсальность (правая/левая дверь)
* Возможность применения на противопожарных дверях (Европейский противопожарный сертификат)
* Различные варианты комплектации цветов: Суппорта: Черный/красный, Черный/Зеленый, Серебро/Серебро.
* Каждый комплект (полная обвязка) комплектуется в отдельную коробку.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул для заказа **1910908**  далее NR-черно-красный, NV-черно-зеленый,  PP – cеребро-серебро | | Описание | | |
| Manilla SENA NE.jpg_MG_3347.jpg   |  | | --- | |  | | | Накладное антипаниковое устройство серии Universal 1910 с одной точкой запирания для установки на Алюминиевые двери. Комплект: суппорт - 2 шт., штанга 900 мм - 1 шт., цвет черный/красный , черный/зеленый или суппорта и штанга серые, внешняя нажимная ручка цилиндровый механизм. | | |
| Внешняя нажимная ручка SENA для противопожарных дверей + цилиндровый механизм, цвет черный | | |
| Механический регулируемый TESA 40х10 мм, цвет никель | | |
| Крепежные винты, винты для крепления штанги, шестигранник (входят в комплект поставки с антипаниковым устройством 1970) | | |
| Брутто Прайс (стоимость одного комплекта) 110 Евро (Курс ЦБ РФ на день выставления счета) | | |
| Накладные АНТИПАНИКОВЫЕ устройства серии 1930 Universal торговой марки TESA с двумя точками запирания на пассивную створку | | | | |
|  | | | |  |
|  | |  | | --- | |  |   CF32.jpg | | Артикул для заказа **1930908**  далее NR-черно-красный, NV-черно-зеленый, PP – cеребро-сереброЦвета исполнения : черный/красный (черные суппорта+красная планка) , черный/зеленый(черные суппорта + зеленая планка) или суппорта и штанга серые.Накладные антипаниковые устройства серии Universal 1930 с двумя точками запирания.Комплект: суппорт - 2 шт., штанга 900 мм - 1 шт., вертикальные тяги 930 мм - 2 шт., 2 точки запирания, ответные планки, крепеж, стандартная высота - 2210 мм. |  |
|  |  | | Брутто Прайс (стоимость одного комплекта) 130 Евро (Курс ЦБ РФ на день выставления счета) |  |

* Узкие суппорта данной Антипаниковой системы модели Universal допускают установку на дверях различной конфигурации
* Возможность использовать микропереключатель
* Простота установки:

- регулировка вертикальных тяг до 40 мм

- горизонтальную штангу можно обрезать и установить на дверь любой ширины

* Антипаниковые устройства TESA совместимы с системами контроля доступа, электромеханическими замками.

# [WWW.HIMLEX.RU](http://WWW.HIMLEX.RU) [info@himlex.ru](mailto:info@himlex.ru) +7-495-641-11-19