|  |
| --- |
|   Новинка продукции ОСЕНЬ 2017 годаhttps://img03.rl0.ru/ddd035719218dfd2d23d7971c2e47e6f/c84x60/eco-schulte.openrussia.ru/users/86/8638/pics/logo_8638.jpg *Доводчики верхнего расположения торговой марки* ***ECO SCHULTE Германия*** Модель TS 20 BC EN 2/3/5 *C:\Users\echernova.HIMLEX.000\Desktop\200x200_06425_1.jpg* https://img09.rl0.ru/1184de82e951624472013615c6b3a03e/c900x600/smtop.ru/generic/cataloggal/all/1784_image.jpg https://img01.rl0.ru/3deac29106d228d5547ff50ae5327c23/c800x800/msk.qlaster.ru/public/image2/1/053/1053190_0x0.jpg *Доводчик модель TS20 Ручка Модель СДР-12 Нажимной гарнитур APECS 903* *Крышка доводчика Нержавейка Матовая/ Корпус Серебро.* *Данное исполнение доводчика позволит Вам сделать каждую дверь «Завершенной»*  *В комплекте с нажимными Гарнитурами либо с офисными ручками в исполнении Нержавеющая сталь.** *Монтаж доводчика на полотно со стороны петель или на коробку двери с противоположной стороны. Универсальный для левого и правого открывания.*
* *Комплект поставки: корпус доводчика, складной быстроразъемный рычаг, заглушка на шпиндель, крепежный комплект, монтажная инструкция на русском языке.*
* *Максимальная ширина двери до 1250 мм*
* *Максимальный вес двери 125 кг*
* *Диапазон рабочих температур -35®С до +50®С*
* *Встроенный тормоз открывания Back Check*

*Брутто Прайс 39,90 €*Курс Евро ЦБ РФ на день выставления счета |