**Ручка из нержавеющей стали серии СДР**

**(Диаметр поручня 32 мм.)**

**Производство Россия г. Уфа**

**Ручка серии СДР – 13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС-20%*** |
| **Уточняйте межосевое расстояние стоек и их количество** | | | |
|  | **CДР - 13** | L=500 (2) | **3 523** |
| L=600 (2) | **4 123** |
| L=800 (2) | **4 820** |
| L=1000 (2) | **5 638** |
| L=1200 (2) | **6 228** |
| L=1500 (2) | **6 813** |
| L=1500 (3) | **По запросу** |
| L=1800 (2) | **8 222** |
| L=2000 (2) | **9 279** |
| L=2000 (3) | **По запросу** |
| L=2000 (4) | **По запросу** |

* Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля
* ***Стойки с выносом – ЗАПАЯНЫ – гнутые в 2-х плоскостях***
* Установки на дверное полотно от 10 мм до 70 мм – универсальная шпилька
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D32мм, Стойки 25 мм

**Преимущества:**

* Возможность изготовления данной модели по Размерам Заказчика
* Срок изготовления Нестандартных размеров – 7-10 рабочих дня в зависимости от объема заказа.
* Ежедневная отправка в регионы России транспортной компанией Деловые Линии вне зависимости от суммы заказа.

До Терминала Деловых Линий в г. Москва – *бесплатная* транспортировка груза автотранспортом ООО ТК «ХИМЛЕКС»



**Ручка серии СДР - 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС-20%*** |
|  | **СДР - 10** | L=500 (2) | **5 638** |
| L=600 (2) | **6 406** |
| L=1000 (2) | **6 813** |
| L=1000 (3) | **7 118** |
| L=1200 (2) | **По запросу** |
| L=1200 (3) | **По запросу** |
| L=1500 (2) | **9 986** |
| L=1500 (3) | **10 169** |
| L=1500 (4) | **10 677** |
| L=1600 (3) | **По запросу** |
| L=1800 (3) | **По запросу** |
| L=1800 (4) | **11 745** |
| L=2000 (3) | **10 810** |
| L=2000 (4) | **11 310** |

* Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля
* ***Кронштейны – НЕ ЗАПАЯНЫ – свободно передвигаются по всему полотну ручки***
* Установки на дверное полотно от 10 мм до 70 мм – универсальная шпилька
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D32мм, Кронштейны 25 мм

**Преимущество:**

Кронштейн выполнен из нержавеющей стали с уже имеющимися монтажными отверстиями, позволяющий регулировать межосевое расстояние при монтаже ручки и свободно передвигаться по всей длине трубы.



**Ручка серии СДР – 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС-20%*** |
| Уточняйте межосевое расстояние стоек и их количество | | | | |
|  | **СДР - 12** | L=500 (2) | **3 879** | |
| L=600 (2) | **4 123** | |
| L=800 (2) | **4 820** | |
| L=1000 (2) | **4 464** | |
| L=1200 (2) | **5 405** | |
| L=1500 (2) | **6 111** | |
| L=1500 (3) | **По запросу** | |
| L=1800 (2) | **7 637** | |
| L=2000 (2) | **7 637** | |
| L=2000 (3) | **По запросу** | |
| L=2000 (4) | **По запросу** | |

* Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля
* ***Кронштейны – с выносом – ЗАПАЯНЫ! Под углом 45 градусов.***
* Установки на дверное полотно от 10 мм до 70 мм – универсальная шпилька
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D32мм, Стойки 25 мм

**Преимущества:**

* Возможность изготовления данной модели по Размерам Заказчика
* Срок изготовления Нестандартных размеров – 7-10 рабочих дня в зависимости от объема заказа.
* Ежедневная отправка в регионы России транспортной компанией Деловые Линии вне зависимости от суммы заказа.

До Терминала Деловых Линий в г. Москва – *бесплатная* транспортировка груза автотранспортом ООО ТК «ХИМЛЕКС»



**Ручка серии СДР – 400**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС-20%*** |
| **C:\Users\echernova.HIMLEX.000\Desktop\DK03131.jpg** | **СДР - 400** | L=300 мм  L=350 мм | **2 511**  **2 588** |

* Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля
* В комплект входят правая и левая ручки и крепежный комплект (шпилька, четыре шайбы)
* Рассчитана на толщину двери до 120 мм
* Тип исполнения SSS - Матовые
* ***Поручень D30мм***



**Ручка серии СДР – 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС-20%*** |
| Уточняйте межосевое расстояние стоек и их количество | | | |
|  | **СДР - 11** | L=500 (2) | **2 938** |
| L=600 (2) | **3 289** |
| L=800 (2) | **3 289** |
| L=1000 (2) | **3 762** |
| L=1200 (2) | **По запросу** |
| L=1500 (2) | **5 638** |
| L=1500 (3) | **По запросу** |
| L=1800 (3) | **По запросу** |
| L=2000 (3) | **По запросу** |
| L=2000 (4) | **По запросу** |

* ***Ручки предназначены для установки на СТЕКЛЯННЫЕ двери***
* ***Кронштейны – без выноса – прямые – ЗАПАЯНЫ!***
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D32мм, Стойки 25 мм

**Преимущества:**

* Возможность изготовления данной модели по Размерам Заказчика
* Срок изготовления Нестандартных размеров – 7-10 рабочих дня в зависимости от объема заказа.
* Ежедневная отправка в регионы России транспортной компанией Деловые Линии вне зависимости от суммы заказа.

До Терминала Деловых Линий в г. Москва – *бесплатная* транспортировка груза автотранспортом ООО ТК «ХИМЛЕКС»



**НОВИНКА 2018 года**

**Ручка серии СДР – 14**

***Диаметр трубы 38 мм***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование, артикул** | **Размер (L), мм** | ***Брутто-Прайс***  ***Рубли/с НДС-20%*** |
| Уточняйте межосевое расстояние стоек и их количество | | | |
| http://www.doko.ru/img/prod/wn/rd07.jpg | **СДР - 14** | L=500 (2) | **4 271** |
| L=600 (2) | **4 484** |
| L=800 (2) | **По запросу** |
| L=1000 (2) | **6 610** |
| L=1200 (2) | **7 047** |
| L=1500 (2) | **7 627** |
| L=1500 (3) | **По запросу** |
| L=1800 (2) | **9 152** |
| L=2000 (2) | **9 823** |
| L=2000 (3) | **По запросу** |

* ***Ручки предназначены для установки на двери из Алюминиевого и ПВХ профиля***
* Тип исполнения SSS - Матовые
* Поручень D38мм, стойки D32 мм

**Преимущество:**

Оптимальный диаметр основной трубы 38 мм позволяет устанавливать данные модели ручек на тяжелые, либо высокие створки.

Высокое качество исполнения и прекрасный дизайн делает данные модели ручек незаменимым атрибутом для любой

Современной входной группы.

* Возможность изготовления данной модели по Размерам Заказчика
* Срок изготовления Нестандартных размеров – 7-10 рабочих дня в зависимости от объема заказа.
* Ежедневная отправка в регионы России транспортной компанией Деловые Линии вне зависимости от суммы заказа.

До Терминала Деловых Линий в г. Москва – *бесплатная* транспортировка груза автотранспортом ООО ТК «ХИМЛЕКС»