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«Эконом» решение входных групп  – ЛЕТО 2012
Уважаемые Партнеры и Заказчики нашей компании!
Обращаем Ваше внимание, что  в номенклатуру нашей компании включены позиции – ручки офисные и дверные петли для Алюминиевых  систем «Эконом Класса» (производство  Россия). 
· Офисные  ручки Арт-0206, 0207  Эконом предназначены для установки на Алюминиевые, Пластиковые и Стальные двери
Ручки изготовлены из горячепрессованного алюминия (сплав марки АД31) D=30мм 

	Обновление цен
06 июня 2012 года
	    Цвета RAL
    (для Акции)
	АКЦИЯ
 рублей/с НДС
	При заказе более
100 комплектов
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	9016   
9006                    

8017

без покрытия       
	Единая цена
Для всех ручек
470, 00 


	Единая цена
Для всех ручек
440,00
Арт-0206.250.50

Арт-0206.300.50

Арт-0206.350.50



	Наименование
	Цвета RAL
(для Акции)
	АКЦИЯ
 рублей/с НДС
	При заказе более

100 комплектов

	Арт-0207.250.50

Арт-0207.300.50
Арт-0207.350.50
	9016

9006

8017

без покрытия
	510,00

530,00

550,00
	480,00

500,00

520,00
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Петли    Арт-0611.00, 0109.00 Эконом серия  предназначены для установки на Алюминиевые двери
	Наименование    
	   Цвета RAL
    (для  Акции)
	АКЦИЯ
рублей/ с НДС
	При заказе более 100 комплектов

	Арт – 0611.00
Петля дверная 2-х  с подшипниковым узлом B=64,5 мм
	9016,9006
8017,9005

без покрытия
	360, 00 
	350,00

	Ресурс данной петли  - более 1 000 000 циклов открывания – закрывания
· Диапазон регулирования: - горизонтальное направление + 5мм,

Вертикальное направление +5 мм, прижим двери +0,6 мм 


 [image: image4.jpg]


                

	  Арт- 0109.00
Петля дверная 2-хбез подшипникового узла
 B=62,5 мм
	9016,9006

8017
без покрытия
	260, 00 
	250,00

	Ресурс данной петли  - более 500  000 циклов открывания – закрывания
· Диапазон регулирования: - горизонтальное направление + 5мм,

Вертикальное направление +5 мм, прижим двери +0,6 мм
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· Просим обратить Ваше внимание, что при Заказе данной номенклатуры товара  Вам  необходимо указывать серию ЭкономВариант.[image: image6.png]



























